## EDIROL FA-101 Driver Ver.1.0.0 for Windows® 8 (64ビット版)

※ | このフォルダに含まれるファイルの内容その他を、ローランド株式会社（「ローランド」）の許諾なく改変、複製、配布、転載することは禁止します。またファイルの内容については、プログラム改良の為予告なく変更されることがあります。

※ | Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ | ASIO は独国 Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。
※ | 文中記載のその他の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

## このドライバについて

このドライバは、Microsoft® Windows® 8 (64ビット版) 対応 EDIROL FA-101 用ドライバです。
ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface) 2.0 にも対応しています。

※ | タッチ対応 PC では、文中の「クリック」を「タップ」に読み替えて操作してください。

### 動作条件

このドライバは、以下の動作条件が必要になります。

対応 OS
  Microsoft® Windows® 8 (64ビット版)

  ※ | 32ビット版の Windows 8 では動作しません。
  ※ | Windows RT では動作しません。

対応パソコン
  FireWire®(IEEE1394)ポートを装備したパソコン

  ※ | TI （テキサス・インストゥルメント）社製FireWire®(IEEE1394)コントロール・チップを推奨
  ※ | カード・バス（PCMCIA）用IEEE1394インターフェース・カードでご使用になる場合には、十分な性能を得られない場合があります。

> ※ | Hyper-VやVirtual PCなどの仮想Windows環境ではお使いいただけません。

> ※ | Windowsが動作しているMacはサポート対象外となります。

### 制限事項および注意事項

- ご使用になるコンピューターの性能や設計仕様、および、ご使用になるアプリケーションやその使い方によっては、音切れなどが発生する場合があります。
- 同時に1台のみ使用可能です。
- 一部のコンピューターで Windows 起動時に FA-101 が電源の入った状態で接続されているとドライバが正しくロードされず、FireWire®(IEEE1394) で FA-101 を使用できないことがあります。その場合は Windows の起動後に、FA-101 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。
- スリープ状態からの復帰後、FA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
- FA-101 を使用中に FireWire®(IEEE1394) ケーブルの抜き差しを行ったり、FA-101 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度 FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
- FA-101 を使用中に CD-ROM ドライブやネットワークにアクセスするなど、負荷が重い処理を行うと、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れ直してください。
- 音切れなどが発生する場合はバッファサイズを大きくしてください。
  レイテンシーを小さくするにはバッファサイズを小さくしてください。
- Windowsのデバイスとプリンターに、FA-101に関するデバイスが複数表示される場合があります。 このような場合でも、FA-101 の使用には問題はありません。
- FA-101をバス電源でお使いの場合、パソコンがスリープ状態やスタンバイ（サスペンド）状態から復帰した後、お使いのソフトウェアからFA-101を使用できなくなる場合があります。 このような場合は、FA-101に付属のACアダプターを接続してお使いください。

## インストールする

※ | ドライバを再インストールする場合は、「再インストールするには」を参照してください。

1. すべての FireWire®(IEEE1394) ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート画面からデスクトップを表示します。
4. Setup アイコンをダブルクリックします。

   ※ | Windows SmartScreen に関する確認画面が表示された場合は、[実行]をクリックします。

5. ユーザー アカウント制御に関する確認画面が表示されますので、［はい］をクリックします。
6. 「EDIROL FA-101 Driver をコンピュータ上にインストールします。～」と表示されます。［次へ］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

7. インストールを開始するために、［次へ］をクリックします。
8. Windows セキュリティに関するダイアログが表示された場合は、［インストール］をクリックします。

   ※ | Windows セキュリティに関するダイアログが複数表示された場合は、それぞれ［インストール］をクリックしてください。

9. 「ドライバをインストールする準備ができました。～」と表示されます。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

10. FA-101 とコンピューターを FireWire®(IEEE1394) ケーブルで接続し、FA-101 の電源を入れます。
    自動的にドライバのインストールが行われます。
11. 「インストールが完了しました。」と表示されれば、インストールは完了です。
    ［閉じる］をクリックして、「Driver Setup」ダイアログ・ボックスを閉じます。
12. 「システム設定の変更」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［はい］をクリックして、Windows を再起動します。
13. 「お使いになる前に」を参照して FA-101 を使用できるように設定します。この設定をしないと、FA-101 は使用できません。

    ※ | FA-101 を接続後、使用できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

## お使いになる前に

### コントロール パネルを開くには

コントロール パネルを開く必要がある場合は、以下の操作を行ってください。

1. スタート画面からデスクトップを表示します。
2. マウス・ポインターを画面の右上隅または右下隅に移動して、チャームを表示します。

   ※ | タッチ対応 PC では、画面の右側からスワイプして、チャームを表示します。

3. 「設定」をクリックして、「設定チャーム」を表示します。
4. 「設定チャーム」の「コントロール パネル」をクリックし、「コントロール パネル」を開きます。

### アプリケーションの入出力デバイス設定

各アプリケーションを最適なパフォーマンスでお使いいただくために、以下を参照してアプリケーションの入出力デバイスを設定してください（設定方法については、アプリケーションの取扱説明書などを参照してください）。

※ | FA-101 とアプリケーションのサンプリング周波数の設定が一致していることをご確認ください。設定が異なると、エラーメッセージが表示されたり、正しく録音・再生できない場合があります。
※ | アプリケーションのデバイス設定で FA-101 のデバイスが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

#### オーディオ入出力デバイス

FA-101 のオーディオ入出力チャンネル数は 10 In / 10 Out です。

※ | 192kHz 使用時は、6In / 6Out になります。

[WAVE OUT デバイス]

  ポート名 | 対応するチャンネル
  --- | ---
  FA-101 Out 1 (FA-101) | OUTPUT 1-2
  FA-101 Out 2 (FA-101) | OUTPUT 3-4
  FA-101 Out 3 (FA-101) | OUTPUT 5-6
  FA-101 Out 4 (FA-101) | OUTPUT 7-8
  FA-101 Out 5 (FA-101) | OUTPUT 9-10

  ※ | コントロール パネルの「サウンド」設定で名前を変更している場合は、変更した名前が表示されます。

[WAVE IN デバイス]

  ポート名 | 対応するチャンネル
  --- | ---
  FA-101 In 1 (FA-101) | INPUT 1-2
  FA-101 In 2 (FA-101) | INPUT 3-4
  FA-101 In 3 (FA-101) | INPUT 5-6
  FA-101 In 4 (FA-101) | INPUT 7-8
  FA-101 In 5 (FA-101) | INPUT 9-10

  ※ | コントロール パネルの「サウンド」設定で名前を変更している場合は、変更した名前が表示されます。

[ASIO デバイス]
  ASIO 対応アプリケーションで FA-101 を使用する場合、アプリケーションの ASIO の設定で「EDIROL FA-101」を選択してください。

  ※ | オーディオのループ発振や二重のモニタリングを防ぐため、アプリケーションのモニタリングはオフ、または ASIO Direct Monitorを使用する設定でお使いください。
  ※ | ASIO で FA-101 を使用中には、アプリケーションで Microsoft GS Wavetable Synth を使わない設定にすることをおすすめいたします。（負荷低減、ドライバのオーディオ入出力のバッファ・サイズ変更時の利便性のため）

#### MIDI入出力デバイス

※ | Windows Media Playerでは、FA-101 のMIDI入出力デバイスを使用することはできません。 MIDI対応アプリケーションで以下のデバイスを選択してお使いください。

[MIDI OUT デバイス]
  FA-101 MIDI OUT
[MIDI IN デバイス]
  FA-101 MIDI IN

### Windows の再生／録音デバイスの設定

FA-101 を「ミュージック」やWindows Media Playerで使用するために、規定のデバイスとして設定します。

1. 「コントロール パネル」を開いて、「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「サウンド」をクリックします。

   ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「サウンド」をクリックします。

2. 「再生」で FA-101 の「FA-101 Out 1」など、再生に使用するデバイスを右クリックし、「既定のデバイスとして設定」を選択します。

   ※ | 上記の WAVE ポートが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

3. 同様に、「録音」で FA-101 の「FA-101 In 1」など、録音に使用するデバイスを右クリックし、「既定のデバイスとして設定」を選択します。

   ※ | 上記の WAVE ポートが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

4. ［OK］をクリックして、「サウンド」を閉じます。

## 設定の変更をするには

### 設定の変更／確認をするには

1. ドライバの設定の変更を行う場合は必ず FA-101 を使用しているすべてのプログラムを終了させます。確認のみを行う場合にはその必要はありません。

   ※ | デスクトップ アプリだけでなく、Windows ストア アプリも終了してください。またアプリが完全に終了するまで、10秒程度お待ちください。

   ※ | Windowsのモニタリング機能が有効になっていると、ドライバの設定を変更することができません。 「Windowsのモニタリング機能が有効になっていませんか？」を参照して、モニタリング機能を無効にしてください。

2. スタート画面を表示して、「EDIROL FA-101」をクリックします。

   ※ | スタート画面に「EDIROL FA-101」がない場合は、「コントロール パネル」を開いて、「表示方法」をアイコン表示（大きいアイコン または 小さいアイコン）に切り替え、「EDIROL FA-101」をクリックします。

3. 「EDIROL FA-101 Driver の設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. 設定の変更を行う場合は、設定を変更して［OK］をクリックしてください。設定の確認を行う場合は、設定を確認後、必ず［キャンセル］をクリックしてください。

   ※ | 設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

### 設定ダイアログ・ボックスの項目について

Buffer Sizeスライダー
  Min側に動かすとバッファサイズが小さくなり、オーディオレイテンシが短くなります。
  Max側に動かすとバッファサイズが大きくなり、音切れなどが解決する場合があります。

  ※ | 設定の変更は FA-101 の電源を入れなおした後有効になります。
  ※ | バッファ・サイズを変更したら、必ず FA-101 を使用しているアプリケーションの再起動、 またはオーディオ機器のテスト機能を持ったアプリケーションをお使いの場合は、そのテスト機能を実行してください。 お使いのアプリケーションによっては、そのオーディオ設定の項目にもバッファ・サイズの調整機能がある場合があります。
  ※ | レイテンシとは、ソフトウェアがオーディオ・データを再生してから、実際にFA-101などのオーディオ・デバイスから音が聞こえるまでの遅延時間です。

WDM/ASIO プルダウン・メニュー
  WDM/ASIO対応アプリケーションで、オーディオ入出力のバッファ・サイズを調整しても音切れが直らない場合や、逆にレイテンシをさらに短くしたい場合に、このプルダウン・メニューで設定を変更することができます。

## 再インストールするには

1. 「アンインストールするには」の手順にしたがってドライバを削除します。

   ※ | アンインストールすると、Driver の設定ダイアログ・ボックスの設定値が初期化されます。設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

2. 「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールします。

## アンインストールするには

1. すべての FireWire®(IEEE1394) ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。

   ※ | デスクトップ アプリだけでなく、Windows ストア アプリも終了してください。またアプリが完全に終了するまで、10秒程度お待ちください。

3. 「コントロール パネル」を開いて、「プログラムのアンインストール」をクリックします。

   ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「プログラムと機能」をクリックします。

4. 一覧の中から、 EDIROL FA-101 Driver を選択して、「アンインストールと変更」をクリックします。
5. ユーザー アカウント制御に関するダイアログが表示された場合は、［はい］をクリックします。

   ※ | 管理者アカウントのパスワード入力が求められた場合は、アカウントの種類が管理者であるユーザーで Windows にサインインしてから、再度アンインストールを行ってください。

6. 「インストールされている EDIROL FA-101 Driver をアンインストールします。」と表示されますので、［OK］をクリックします。
7. 「アンインストールを完了しました。」と表示されますので、［OK］をクリックして Windows を再起動します。

## トラブルシューティング

### ドライバをインストールできない／アンインストールできない

Windows にサインインするときのユーザー権限を確認しましたか？
  アカウントの種類が管理者であるユーザーで Windows にサインインしなければなりません。

  ※ | 詳しいことはお使いのコンピューターのシステム管理者にご相談ください。

「別のデバイスがインストール中です。」と表示される。
  コンピューターに接続されているFireWire®(IEEE1394)機器、USB機器（マウス、キーボード以外）を取り外して、コンピューターを再起動し、もう一度「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールしてください。

### FA-101 のデバイスが選択できない／使用できない

ドライバは正しくインストールされていますか？
  ドライバをインストールしたにも関わらず、FA-101 を使用できない場合、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。
FA-101 の MIDI/WAVE デバイス名は表示されていますか？
  デバイス名が表示されていない場合は、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも改善されない場合は、お使いのパソコンのBIOS、チップセットドライバ、内蔵オーディオドライバを最新にしてみてください。
FA-101が接続されているときにパソコンを再起動しませんでしたか？
  パソコンの再起動後、FA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも改善されない場合は、お使いのパソコンのBIOS、チップセットドライバ、内蔵オーディオドライバを最新にしてみてください。
FA-101 が電源の入った状態で接続されているときにコンピューターがスリープ状態に入りませんでしたか？
  スリープ状態からの復帰後、FA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも改善されない場合は、FA-101のFireWire®(IEEE1394)ケーブルをはずした状態でパソコンを再起動し、パソコンが起動してから、FA-101を接続してください。
FA-101 を使用中に FireWire®(IEEE1394) ケーブルの抜き差しを行ったり、FA-101 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  FA-101 を使用中に FireWire®(IEEE1394) ケーブルの抜き差しを行ったり、FA-101 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも改善されない場合は、FA-101のFireWire®(IEEE1394)ケーブルをはずした状態でパソコンを再起動し、パソコンが起動してから、FA-101を接続してください。
一部のコンピューターで Windows 起動時に FA-101 が接続されているとドライバが正しくロードされず、FireWire®(IEEE1394) で FA-101 を使用できないことがあります。
  この場合は Windows の起動後に、FA-101 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。
2台以上 FA-101 を接続していませんか？
  以下の手順にしたがってください。
  1. すべてのアプリケーションを終了します。
  2. Windows をシャットダウンします。
  3. すべての FireWire®(IEEE1394) ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
  4. FA-101 を1台のみコンピューターに接続し、動作を確認してください。
  それでも解決しない場合は、「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。

### 音が鳴らない、再生／録音ができない

ドライバは正しくインストールされていますか？
「お使いになる前に」を参照して FA-101 を使用できるように設定しましたか？
  この設定をしないと、FA-101 は使用できません。「お使いになる前に」を参照してください。
再生／録音中にコンピューターがスリープ状態に入りませんでしたか？
  スリープ状態からの復帰後、FA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも改善されない場合は、FA-101のFireWire®(IEEE1394)ケーブルをはずした状態でパソコンを再起動し、パソコンが起動してから、FA-101を接続してください。
再生／録音中に FireWire®(IEEE1394) ケーブルの抜き差しを行ったり、FA-101 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  再生／録音中に FireWire®(IEEE1394) ケーブルの抜き差しを行ったり、FA-101 の電源を入れなおしたりすると、FA-101 で再生／録音ができなくなる場合があります。一度、再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。

### コンピューターで再生している音が聴こえない／音が小さい

音量ミキサーでデバイスやアプリケーションのボリュームを絞っていませんか？
  システムの音量ミキサーでは、デバイスごと、あるいはアプリケーションごとの音量を調整することができます。
  1. 「コントロール パネル」を開いて、表示方法を「カテゴリ」に切り替えます。
  2. 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「システム音量の調整」をクリックします。
  3. 音量ミキサーが表示されますので、「デバイス 」項目のプルダウン・メニューから再生に使用しているデバイスを選択し、音量を調整します。

     ※ | 音量ミキサーは、デスクトップ右下のスピーカー・アイコンを右クリックして「音量ミキサーを開く」を選択しても開くことができます。

音声通信ソフトウェアを使用していませんか？
  音声通信ソフトウェアをお使いの場合、通話の状況に合わせてオーディオ・デバイスの音量が自動的に調整される場合があります。
  このような場合は、以下の手順で、音量の自動調整を無効にしてください。
  1. 「コントロール パネル」を開いて、「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「サウンド」をクリックします。

     ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「サウンド」をクリックします。

  2. 「通信」タブで、 「Windowsが通信アクティビティを検出したとき」の設定を「何もしない」に設定します。
  3. ［OK］をクリックして、「サウンド」を閉じます。

### 演奏中に音が途切れる、一部の音が抜ける、など演奏の一部がおかしい

以下の各設定を行うことで、解決されることがあります。

ソフトウェアのオーディオのバッファサイズを調整してみてください
  お使いのソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調整できる場合は、設定を変更してみてください。
  通常、バッファサイズを大きくすると音切れが解消されます。
ドライバのオーディオのバッファサイズを調整してみてください
  お使いのソフトウェアでバッファサイズを調整できない場合や、ソフトウェアのバッファサイズを調整しても改善しない場合は、ドライバのオーディオ入出力のバッファサイズを変更することで、解決することがあります。
  「設定の変更をするには」を参照してバッファサイズを調整してみてください。
ディスプレイアダプタのドライバを更新してみてください
  お使いのコンピューターに搭載されているディスプレイアダプタのドライバを更新することにより、音切れが解消される場合があります。
Windows Update / Microsoft Update
  Microsoft社より提供されている、Windows Update あるいは Microsoft Update を適用し、システムを最新の状態にしてみてください。
電源管理の設定を確認してください
  1. 「コントロール パネル」を開いて、「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリックします。

     ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「電源オプション」をクリックします。

  2. 「電源プランの選択またはカスタマイズ」の中から、「高パフォーマンス」を選択します。

     ※ | 「高パフォーマンス」プランが表示されていない場合は、「追加プランの表示」をクリックします。

  3. 高パフォーマンスの「プラン設定の変更」をクリックします。
  4. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
  5. 詳細設定の「ハード ディスク」の＋をクリックし、「次の時間が経過後ハード ディスクの電源を切る」の項目を＋をクリックして開きます。
  6. 「設定 (分)」をクリックし、表示された下矢印をクリックし、設定を「なし」にします。
  7. ［OK］をクリックし、電源オプション・ウィンドウを閉じます。
  8. 「プラン設定の編集」画面を閉じます。
システムの「パフォーマンス オプション」の設定
  1. 「コントロール パネル」を開いて、「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックします。

     ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「システム」をクリックします。

  2. 左側にある、「システムの詳細設定」をクリックします。
  3. ユーザー アカウント制御に関するダイアログが表示された場合は、［はい］をクリックします。

     ※ | 管理者アカウントのパスワード入力が求められた場合は、アカウントの種類が管理者であるユーザーで Windows にサインインしてから、再度設定を行ってください。

  4. パフォーマンスの［設定］をクリックし、「詳細設定」タブをクリックします。
  5. 「バックグラウンド サービス」を選択して、［OK］をクリックします。
  6. ［OK］をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じます。
サンプリング周波数の設定が合っていますか？
  アプリケーションのオーディオ設定のサンプリング周波数と、FA-101 本体のサンプリング周波数を合わせてお使いください。

  ※ | FA-101 本体のサンプリング周波数を設定した後、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れなおしてください。

Windowsのモニタリング機能が有効になっていませんか？
  Windowsのモニタリング機能が有効になっていると、入力された音が二重に聴こえたり（ダブリング）、ループ発振（フィードバック）する場合があります。
  このような場合は、以下の手順で、Windowsのモニタリング機能を無効にしてください。
  1. 「コントロール パネル」を開いて、「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「サウンド」をクリックします。

     ※ | コントロール パネルが、アイコン表示の場合は、「サウンド」をクリックします。

  2. 「録音」で FA-101 の「FA-101 In 1」など、入力に使用しているデバイスを選択し、「プロパティ」をクリックします。

     ※ | 上記の WAVE ポートが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

  3. 「聴く」タブを開き、「このデバイスを聴く」のチェックを外します。
  4. ［OK］をクリックして、「プロパティ」を閉じます。
  5. ［OK］をクリックして、「サウンド」を閉じます。
システム起動直後や、スリープ状態からの復帰直後は、再生／録音で音切れが発生する場合があります
  しばらく待ってから、再生／録音をおこなってみてください。
LAN が動作していると、音が途切れることがあります
  デバイス マネージャでLAN を無効にしてみてください。

### 再生／録音が途中で停止し、その後再生／録音ができなくなる

FA-101 を使用中に負荷が重い処理を行いませんでしたか？
  FA-101 を使用中に負荷が重い処理を行うと、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。
  それでも再生／録音ができない場合は、FA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、FA-101 の電源を入れ直してください。

### 同時に2台以上使用できない

このドライバは、同時に1台のみ使用可能です。
  2台目以降の FA-101 は使用できません。「2台以上 FA-101 を接続していませんか？」の手順にしたがってください。

Copyright (C) 2012 Roland Corporation. All rights reserved.