## UA-101 Driver Ver.1.1.0 for Windows XP

※ | このフォルダに含まれるファイルの内容その他を、ローランド株式会社（「ローランド」）の許諾なく改変、複製、配布、転載することは禁止します。またファイルの内容については、プログラム改良の為予告なく変更されることがあります。

※ | Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ | ASIO は独国 Steinberg Media Technologies AG の商標です。
※ | 文中記載のその他の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

## このドライバについて

このドライバは、Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional 対応 UA-101 用ドライバです。

### 特長

- このドライバは WDM, ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface) 2.0 に対応しています。

  ※ | MME 対応アプリケーションからも、お使いいただけます。

### 動作条件

このドライバは、以下の動作条件が必要になります。

対応 OS
  Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版 (Service Pack 2 以上)
  Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 (Service Pack 2 以上)
対応パソコン
  USB Specification Revision 2.0 以上準拠 USB コネクター搭載のパソコン

  ※ | Intel 製チップセットを推奨
  ※ | USB 2.0 インターフェース・カードでご使用になる場合には、十分な性能を得られない場合があります。

> ※ | Windowsが動作しているMacintoshはサポート対象外となります。

### 制限事項および注意事項

- 一部のコンピューターで Windows 起動時に UA-101 が電源の入った状態で接続されているとドライバが正しくロードされず、USB で UA-101 を使用できないことがあります。その場合は Windows の起動後に、UA-101 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。
- スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、UA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
- UA-101 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、UA-101 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度 UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
- UA-101 を使用中に CD-ROM ドライブやネットワークにアクセスするなど、負荷が重い処理を行うと、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れ直してください。
- 音切れなどが発生する場合はバッファサイズを大きくしてください。
  レイテンシーを小さくするにはバッファサイズを小さくしてください。

## インストールする

※ | ドライバを再インストールする場合は、「再インストールするには」を参照してください。

1. すべての USB ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. Setup.exe をダブルクリックします。

   ※ | 「別のユーザーとしてプログラムをインストール」ダイアログが表示された場合は、［キャンセル］をクリックし、管理者アカウントで Windows にログオンして、再度インストールを行ってください。

4. 「UA-101 Driver をコンピュータ上にインストールします。～」と表示されます。［次へ］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

5. インストールを開始するために、［次へ］をクリックします。
6. 「ソフトウェアのインストール」というダイアログ・ボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてインストールを継続します。

   ※ | 続行できない場合は［OK］をクリックしてインストールを一旦終了させ、「ドライバ署名オプションの設定」を参照してください。

7. 「ドライバをインストールする準備ができました。～」と表示されます。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

8. UA-101 とコンピューターを USB ケーブルで接続し、UA-101 の電源を入れます。

1. 画面の右下隅に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまで待ちます。

   ※ | 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

2. Windows Update に接続するかを尋ねられた場合は、「いいえ」を選択して［次へ］をクリックします。
3. 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選んで、［次へ］をクリックします。
4. 「ハードウェアのインストール」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてインストールを継続します。

   ※ | 続行できない場合は［OK］をクリックしてインストールを一旦終了させ、「ドライバ署名オプションの設定」を参照してください。

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示された場合は、［完了］をクリックします。

9. 「インストールが完了しました。」と表示されれば、インストールは完了です。
   ［閉じる］をクリックして、「Driver Setup」ダイアログ・ボックスを閉じます。
10. 「システム設定の変更」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、［はい］をクリックして、Windows を再起動します。
11. 「お使いになる前に」を参照して UA-101 を使用できるように設定します。この設定をしないと、UA-101 は使用できません。

    ※ | UA-101 を接続後、使用できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

## お使いになる前に

### システムのプロパティの「パフォーマンス オプション」の設定

この設定を行わないと、音切れが発生する場合が確認されております。この設定を行うことにより、音切れが解消される場合があります。製品をお使いいただく前に、必ず行ってください。

1. 「コントロール パネル」を開いて、「システム」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックして、パフォーマンスの［設定］をクリックします。
3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「バックグラウンド サービス」を選択して、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じます。

### アプリケーションの入出力デバイス設定

各アプリケーションを最適なパフォーマンスでお使いいただくために、以下を参照してアプリケーションの入出力デバイスを設定してください（設定方法については、アプリケーションの取扱説明書などを参照してください）。

※ | UA-101 とアプリケーションのサンプリング周波数の設定が一致していることをご確認ください。設定が異なると、エラーメッセージが表示されたり、正しく録音・再生できない場合があります。
※ | アプリケーションのデバイス設定で UA-101 のデバイスが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

#### オーディオ入出力デバイス

UA-101 のオーディオ入出力チャンネル数は 12 In / 10 Out です。

※ | 192kHz 使用時は、6In / 6Out になります。

[WAVE OUT デバイス]
  1-2 (UA-101)
  3-4 (UA-101)
  5-6 (UA-101)
  7-8 (UA-101)
  9-10 (UA-101)

  ※ | すべて2チャンネル（ステレオ）単位のオーディオ・ポートです。マルチチャンネルのWDMオーディオ・ポートを使用する場合は、「マルチ チャンネルWDMオーディオ・ポートを使う」を参照してください。

[WAVE IN デバイス]
  1-2 (UA-101)
  3-4 (UA-101)
  5-6 (UA-101)
  7-8 (UA-101)
  9-10 (UA-101)
  Mon (UA-101)

  ※ | すべて2チャンネル（ステレオ）単位のオーディオ・ポートです。マルチチャンネルのWDMオーディオ・ポートを使用する場合は、「マルチ チャンネルWDMオーディオ・ポートを使う」を参照してください。

[ASIO デバイス]
  ASIO 対応アプリケーションで UA-101 を使用する場合、アプリケーションの ASIO の設定で「UA-101」を選択してください。

  ※ | オーディオのループ発振や二重のモニタリングを防ぐため、アプリケーションのモニタリングはオフ、または ASIO Direct Monitorを使用する設定でお使いください。
  ※ | ASIO で UA-101 を使用中には、アプリケーションで Microsoft GS Wavetable SW Synth を使わない設定にすることをおすすめいたします。（負荷低減、ドライバのオーディオ入出力のバッファ・サイズ変更時の利便性のため）

#### MIDI入出力デバイス

[MIDI OUT デバイス]
  UA-101
[MIDI IN デバイス]
  UA-101

### UA-101 を Windows 付属のメディア プレーヤーで使う場合の設定

1. 「コントロール パネル」を開いて、「サウンドとオーディオ デバイス」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」をクリックし、「サウンドとオーディオ デバイス」をクリックします。

2. 「オーディオ」タブをクリックして、「音の再生」欄で「1-2 (UA-101)」、「MIDI 音楽の再生」欄で「UA-101」を選択してください。

   ※ | 上記の WAVE/MIDI ポートが選択できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。「トラブルシューティング」を参照してください。

3. ［OK］をクリックして、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」を閉じます。
4. Windows Media Player を起動し、オーディオ ファイルやMIDI ファイルを選択して再生を行います。

## UA-101 Control Panel

UA-101 Control Panelでは、UA-101 のパッチベイの設定、モニターの On/Off、ボリューム、ミュート、パンなどの調整を行うことができます。

### UA-101 Control Panelを起動する

1. 「コントロール パネル」を開いて、「UA-101」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「クラシック表示に切り替える」をクリックします。

2. 「UA-101 Control Panel」が表示されます。

### UA-101 Control Panelの使い方

「UA-101 Control Panelの使い方」を参照してください。

## 設定の変更をするには

### 設定の変更／確認をするには

1. ドライバの設定の変更を行う場合は必ず UA-101 を使用しているすべてのプログラムを終了させます。確認のみを行う場合にはその必要はありません。
2. 「コントロール パネル」を開いて、「UA-101」をダブルクリックします。

   ※ | 上記のアイコンがない場合は、「クラシック表示に切り替える」をクリックします。

3. 「UA-101 Control Panel」が表示されます。
4. ドライバ・メニューの「ドライバの設定...」を選択します。
   「UA-101 Driver の設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. 設定の変更を行う場合は、設定を変更して［OK］をクリックしてください。設定の確認を行う場合は、設定を確認後、必ず［キャンセル］をクリックしてください。

   ※ | 設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

### 設定ダイアログ・ボックスの項目について

「オーディオ入出力のバッファ・サイズ」
  通常はバッファ・サイズを左から6番目の位置に設定してお使いください。

  ※注意！
  バッファ・サイズを変更したら、必ず UA-101 を使用しているアプリケーションの再起動、またはオーディオ機器のテスト機能を持ったアプリケーションをお使いの場合は、そのテスト機能を実行してください。
  お使いのアプリケーションによっては、そのオーディオ設定の項目にもバッファ・サイズの調整機能がある場合があります。

「ASIO のバッファ・サイズをより小さくする」チェック・ボックス
  このチェック・ボックスにチェックを入れると、ASIO対応アプリケーション使用時のバッファサイズを、より小さくすることができます。
  チェックを入れることで音切れなどが発生する場合は、このチェック・ボックスの ”チェックをはずした” 状態でお使いください。

  ※ | 「オーディオ入出力のバッファ・サイズ」の調整は、このチェック・ボックスの ”チェックをはずした” 状態で行ってください。

「ASIO Direct Monitor を使う」チェック・ボックス
  ASIO対応アプリケーションで ASIO Direct Monitor 機能をご利用になる場合にチェックを入れてください。
「マルチ チャンネルWDMオーディオ・ポートを使う」チェック・ボックス
  このチェック・ボックスにチェックを入れると、1つのWDMオーディオ・ポートで、すべてのオーディオ・チャンネルを使用することができます。
  SONARなどのCakewalk製ソフトウェアをWDM/KSモードで使用する場合にチェックを入れてください。

  ※ | このチェック・ボックスにチェックを入れると、2チャンネル（ステレオ）単位のWDMオーディオ・ポートは使用できません。
  ※ | 設定の変更は UA-101 の電源を入れなおした後有効になります。

## 再インストールするには

1. 「アンインストールするには」の手順にしたがってドライバを削除します。

   ※ | アンインストールすると、Driver の設定ダイアログ・ボックスの設定値が初期化されます。設定項目の詳細については、「設定ダイアログ・ボックスの項目について」を参照してください。

2. 「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールします。

## アンインストールするには

1. すべての USB ケーブルをはずした状態で Windows を起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. 「コントロール パネル」を開いて、「プログラムの追加と削除」をクリックします。
4. 一覧の中から、 UA-101 Driver を選択して、「変更と削除」をクリックします。
5. 「インストールされている UA-101 Driver をアンインストールします。」と表示されますので、［OK］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

6. 「アンインストールを完了しました。」と表示されますので、［OK］をクリックして Windows を再起動します。

## トラブルシューティング

### ドライバをインストールできない／アンインストールできない

Windows にログオンするときのユーザー権限を確認しましたか？
  以下のいずれかのユーザー名で Windows にログオンしなければなりません。
  - Administrator などの Administrators グループに属するユーザー名
  - アカウントの種類がコンピュータの管理者であるユーザー名

  ※ | 詳しいことはお使いのコンピューターのシステム管理者にご相談ください。

ドライバ署名オプションの設定
  「ドライバ署名オプション」の設定によっては、ドライバがインストールできないことがあります。以下を参考にして設定を行ってください。
  1. システムのプロパティ・ダイアログを開きます。

  1. Windows のスタート・メニューからコントロール パネルを選びます。
  2. 「作業する分野を選びます」からパフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
  3. 「コントロール パネルを選んで実行します」から、システム・アイコンをクリックします。

  ※ | お使いの状態によっては、システム・アイコンが直接コントロール パネルに表示されていることがあります（クラシック表示）。そのときはシステム・アイコンをダブルクリックします。

  2. ハードウェア・タブをクリックし、続けて［ドライバの署名］をクリックします。
     ドライバ署名オプション・ダイアログが開きます。
  3. ドライバ署名オプション・ダイアログで「警告」または「無視」を選び、［OK］をクリックします。
  4. ［OK］をクリックして、システムのプロパティ・ダイアログを閉じます。
  5. 「インストールする」の手順にしたがってドライバをインストールします。

     ※ | インストールが完了したら変更前の設定に戻してください。

### UA-101 のデバイスが選択できない／使用できない

ドライバは正しくインストールされていますか？
  ドライバをインストールしたにも関わらず、UA-101 を使用できない場合、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。
UA-101 の MIDI/WAVE デバイス名は表示されていますか？
  デバイス名が表示されていない場合は、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
  それでも解決しない場合は、「再インストールするには」の手順にしたがって再度ドライバのインストールを行ってください。
UA-101 が電源の入った状態で接続されているときにコンピューターがスタンバイ（サスペンド）状態や休止状態に入りませんでしたか？
  スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、UA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
UA-101 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、UA-101 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  UA-101 を使用中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、UA-101 の電源を入れなおしたりすると、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
一部のコンピューターで Windows 起動時に UA-101 が接続されているとドライバが正しくロードされず、USB で UA-101 を使用できないことがあります。
  この場合は Windows の起動後に、UA-101 の電源を入れる もしくは 接続してお使いください。

### 再生／録音ができない

ドライバは正しくインストールされていますか？
「お使いになる前に」を参照して UA-101 を使用できるように設定しましたか？
  この設定をしないと、UA-101 は使用できません。「お使いになる前に」を参照してください。
再生／録音中にコンピューターがスタンバイ（サスペンド）状態や休止状態に入りませんでしたか？
  スタンバイ（サスペンド）状態や休止状態からの復帰後、UA-101 が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。
再生／録音中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、UA-101 の電源を入れなおしたりしませんでしたか？
  再生／録音中に USB ケーブルの抜き差しを行ったり、UA-101 の電源を入れなおしたりすると、UA-101 で再生／録音ができなくなる場合があります。一度、再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。それでも再生／録音ができない場合は、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。

### 演奏中に音が途切れる、一部の音が抜ける、など演奏の一部がおかしい

以下の各設定を行うことで、解決されることがあります。

システムのプロパティの「パフォーマンス オプション」の設定
  設定方法は「システムのプロパティの「パフォーマンス オプション」の設定」の手順にしたがってください。
UA-101 のサンプリング周波数の設定
  アプリケーションのオーディオ設定のサンプリング周波数と、UA-101 本体のサンプリング周波数の設定を合わせてお使いください。

  ※ | UA-101 本体のサンプリング周波数を設定した後、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れなおしてください。

Driver の設定ダイアログ・ボックスにある「オーディオ入出力のバッファ・サイズ」
  1. 「設定の変更をするには」を参照して、Driver の設定ダイアログ・ボックスを開きます。
  2. 「オーディオ入出力のバッファ・サイズ」を大きくします。
LAN が動作していると、音が途切れることがあります
  デバイス マネージャでLAN を無効にしてみてください。それによって音切れが解消された場合には、LAN 用ドライバやBIOS のアップデートによって音切れが解消される可能性があります。
画面の詳細プロパティにある「ハードウェア アクセラレータ」
  グラフィックのアクセラレータの設定を調整することで、オーディオ再生中のノイズがなくなる等、解決する場合があります。
  1. 「コントロール パネル」を開いて、「画面」をダブルクリックします。

     ※ | 上記のアイコンがない場合は、「デスクトップの表示とテーマ」をクリックし、「画面」をクリックします。

  2. 「設定」タブをクリックします。
  3. ［詳細設定］→「トラブルシューティング」タブをクリックします。
  4. 「ハードウェア アクセラレータ」のスライドを調整して［OK］をクリックします。
  5. 「画面のプロパティ」で［OK］をクリックしてダイアログ・ボックスを閉じます。その後、コンピューターを再起動してください。

### 再生／録音が途中で停止し、その後再生／録音ができなくなる

UA-101 を使用中に CD-ROM ドライブやネットワークにアクセスするなど、負荷が重い処理を行いませんでしたか？
  UA-101 を使用中に負荷が重い処理を行うと、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、一度再生／録音を中止してから、再び再生／録音を行ってください。
  それでも再生／録音ができない場合は、UA-101 を使用しているアプリケーションをすべて終了し、UA-101 の電源を入れ直してください。

Copyright (C) 2009 Roland Corporation. All rights reserved.