QuataFire 610 v1.15 driver and firmware update            01-July-2004
 
Copyright 2004 ESI, Ego Systems, Inc.             All Rights Reserved.
 
======================================================================
이 내용은 메뉴얼에 기재된 것과 차이가 있습니다. 업데이트 전에 내용을 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
======================================================================
새로운 주요 기능
======================================================================
 
이 업데이트 항목은 다음의 새로운 주요 특징을 포함합니다
 
- 하드웨어 믹싱 및 모니터링 지원
- 다이렉트 입력 모니터링
- 강화된 윈도우XP 드라이버 성능
- 새로워진 컨트롤 판넬(윈도우 XP)
- 새로운 펌웨어 추가로 Mac OS X 10.3.4 호환
 
======================================================================
설치
======================================================================
 
 
이 업데이트는 두 항목으로 나뉩니다.
첫번째는, QuataFire 610의 펌웨어를 업데이트 하는 것입니다. 펌웨어는 하드웨어 자체에 저장되어 있으며
업데이트를 통해 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.
예를들면, 새 펌웨어 업데이트를 통해 QuataFire 610을 Mac OS X 10.3.4 혹은 그 이상버전에서
사용할 수 있는 것 등입니다.
 
주의: 
   1) 펌웨어를 업데이트 하는 작업은 단 한번이면 됩니다.
     만일 이미 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트한 상태라면
     A)항목을 무시하고 바로 B)항목으로 넘어가서 새로운 드라이버를 설치하면 됩니다.
     Mac OS X유저는 펌웨어 업데이트 후 C)항목으로 넘어가십시요.
 
   2) 압축을 풀 때 하위폴더까지 포함해서 압축을 풀었는지 확인하시기 바랍니다.
 
 
 
A) 다음 순서대로 펌웨어를 업데이트 하십시오.
 
1. QuataFire 610가 컴퓨터와 연결되어있고 전원이 켜져있는지 확인하십시오.
 
2. FirmwareUpdate폴더에 있는 QF_Update_12.exe파일을 실행하십시오.
 
3. 어떤 시스템에서는 "새로운 하드웨어 추가 마법사"창이 나타나서 "1394 Virtual Device"를 설치한다고
   표시될 것입니다. 장치를 설치하기 위해 다음 설명을 따르십시오. 
 
4. 펌웨어 업데이트 유틸에 있는 Update Firmware를 클릭하십시오.
 
5. 업데이트 자체는 몇 분 정도 걸립니다. 업데이트가 끝날 때까지 기다려 주십시오.
   QuataFire 610의 파워 LED색이 업데이트 중 몇 번 변할 것입니다. 이 과정중 선을 뽑거나 전원을 끄면
   장치에 손상이 갈 수 있습니다. 노트북 컴퓨터를 사용중이라면 따로 전원 어댑터를 연결하는 것이
   좋습니다.
 
6. 업데이트가 완료되면, 윈도우가 다시 QuataFire 610을 새로운 하드웨어로 감지할 것입니다.
   메시지를 무시하고 장치 설치를 취소하십시오.
 
 
B) Windows XP 드라이버를 설치하려면 다음 순서를 따르십시오.
 
1. QuataFire 610의 전원을 끕니다.
2. Driver_115_5(2004-06-30)폴더의 Setup.exe파일을 실행시키십시오.
3. 화면에 나타나는 설명을 따르십시오. 설치 중 QuataFire 610의 전원을 다시켜겠냐는 질문을 받게 될 것입니다.
   그런후 드라이버가 업데이트 될 것입니다.
 
4. 드라이버 업데이트가 완료된 후 수동으로 재부팅하는 것을 추천합니다.
 
 
C) Mac OS X에서 QuataFire 610을 사용하려면 다음 순서를 따르십시오.
 
1. QuataFire 610을 사용하기 위해서 적어도 Mac OS X 10.3.4 혹은 그 이상 버전이 필요합니다.
   QuataFire 610은 Mac OS X에 포함된 Apple Firewire CoreAudio드라이버를 사용합니다.
 
2. QuataFire 610은 펌웨어가 완료된 상태에서만 Mac OS X에서 작동합니다.
   (펌웨어 업데이트는 윈도우 XP 시스템에서 가능합니다.)
 
3. QuataFire 610을 연결한 후 매킨토시는 즉시 장치를 인식할 것입니다.
   연결 후 바로 사용할 수 있으며,
   기능을 제어하기 위해서는 Apple사에서 제공하는 Audio MIDI Config유틸리티를 사용하십시오.
 
 
======================================================================
알려진 문제들
======================================================================
 
- 펌웨어 업데이트 후, MIDI 입/출력 포트 1, 2번이 바뀜.
  즉, 미디소프트웨어에서 포트1번을 사용하면, 신호는 포트2번을 통해 전달됨.
 
- Mac OS X 에서 샘플링레이트와  비트레이트가 24bit, 48kHz 로 고정됨.
 
- 두번째 미디 입/출력 포트 는 Mac OS X에서 지원되지 않음.
 
- Mac OS X에서는 펌웨어 업데이트를 할 수 없고, Windows XP시스템에서 해야함.
 
 
                          < END OF FILE >